益环高审[2018]34号

关于益阳美年大健康健康管理有限公司高新门诊部美年大健康体检中心建设项目环境影响报告表的批复

益阳美年大健康健康管理有限公司高新门诊部：

你单位呈报的由湖南景玺环保科技有限公司编制的《高新门诊部美年大健康体检中心建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、益阳美年大健康健康管理有限公司高新门诊部总投资1600万元（其中环保投资21.6万元）在益阳高新区迎宾西路富兴嘉城A栋租赁一、二、三层建设健康体检中心。项目占地面积3007平方米，预计体检客流量200人/d。项目符合国家产业政策，选址合理。根据报告表的分析结论及专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治措施，确保外排污染物稳定达标排放的情况下，从环境保护角度分析，我局同意益阳美年大健康健康管理有限公司高新门诊部美年大健康体检中心建设项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、做好项目大气污染防治工作。项目废水处理站废气通过定期喷洒除臭剂，确保达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中废水处理站周边大气污染物最高允许浓度。

2、做好项目水污染防治工作。项目生活污水经富兴嘉城配套建设的化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，排入团洲污水处理厂深度处理;检验废水通过预处理后，与其他医疗废水一起经废水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准后，排入团洲污水处理厂深度处理。

3、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，尽量选用低噪声设备，同时加强设备维护，并采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准要求。

4、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。本项目生活垃圾由当地环卫部门负责清运处置，禁止乱堆乱弃；废水处理站污泥灭菌杀毒后委托有资质单位处理，医疗废物存放于暂存间内，定期交由益阳市特许医疗废物集中处理有限公司处理。

5、建立健全环保规章制度，加强环保设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。

三、益阳美年大健康健康管理有限公司高新门诊部在本次环评审批后，须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

益阳市环境保护局

2018年9月25日