益环高审[2019]32号

关于湖南华升益鑫泰科技有限公司年产10万床床垫

建设项目环境影响报告表的批复

湖南华升益鑫泰科技有限公司：

你单位呈报的由重庆丰达环境影响评价有限公司编制的《年产10万床床垫建设项目环境影响报告表》收悉。经审查，批复如下：

一、湖南华升益鑫泰科技有限公司拟投资726.4万元（其中环保投资10万元）租赁益阳高新区东部产业园D区3栋厂房建设年产10万床床垫建设项目。项目占地面积6712平方米，建设三条床垫生产线。项目符合国家产业政策，选址合理。根据报告表的分析结论及专家意见，在建设单位认真落实报告表提出的各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物稳定达标排放的情况下，从环境保护角度分析，我局同意湖南华升益鑫泰科技有限公司年产10万床床垫建设项目的选址并建设。

二、建设单位在工程设计、建设和运营过程中，必须严格按照报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、做好项目大气污染防治工作。通过安装排气扇，并及时对车间地面进行清扫，确保外排粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)要求后外排。

2、做好项目水污染防治工作。食堂废水经隔油池处理后同其它生活污水一起经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后经园区污水管网排入益阳市东部新区污水处理厂进行深度处理。

3、做好项目噪声污染防治工作。通过优化平面布局，选用低噪声设备，同时加强设备维护，并采取减振、隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准要求。

4、加强对固体废物的分类管理控制。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用工作。废边角料收集后交由原生产单位回收利用；废包装材料及废钢丝收集后外售给废旧资源回收单位；废润滑油收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾分类收集后由当地环卫部门及时清运，禁止乱堆乱弃。

四、湖南华升益鑫泰科技有限公司在本次环评审批手续后，须严格按照《报告表》的内容和批复要求落实各项污染防治措施，项目建成后，应按规定程序及时进行竣工环境保护验收。

 益阳市生态环境局

 2019年7月30日